CONFIG_ETRAX_CMDLINE="root=/dev/mtdblock1"
CONFIG_ETRAX_WATCHDOG=y
CONFIG_ETRAX_FAST_TIMER=y
CONFIG_ETRAX100LX_V2=y
CONFIG_ETRAX_ARCH_V10=y
CONFIG_ETRAX_DRAM_SIZE=8
CONFIG_ETRAX_FLASH_BUSWIDTH=2
CONFIG_ETRAX_FLASH1_SIZE=0
CONFIG_ETRAX_DEBUG_PORT0=y
CONFIG_ETRAX_DRAM_VIRTUAL_BASE=c0000000
CONFIG_ETRAX_PA_LEDS=y
CONFIG_ETRAX_LED1G=2
CONFIG_ETRAX_LED1R=3
CONFIG_ETRAX_LED2G=4
CONFIG_ETRAX_LED2R=5
CONFIG_ETRAX_LED3G=2
CONFIG_ETRAX_LED3R=2
CONFIG_ETRAX_RESCUE_SER0=y
CONFIG_ETRAX_DEF_R_WAITSTATES=95a6
CONFIG_ETRAX_DEF_R_BUS_CONFIG=104
CONFIG_ETRAX_DEF_R_DRAM_CONFIG=1a200040
CONFIG_ETRAX_DEF_R_DRAM_TIMING=5611
CONFIG_ETRAX_DEF_R_PORT_PA_DIR=1c
CONFIG_ETRAX_DEF_R_PORT_PA_DATA=00
CONFIG_ETRAX_DEF_R_PORT_PB_CONFIG=00
CONFIG_ETRAX_DEF_R_PORT_PB_DIR=00
CONFIG_ETRAX_DEF_R_PORT_PB_DATA=ff
CONFIG_ETRAX_SERIAL=y
CONFIG_ETRAX_SERIAL_FLUSH_DMA_FAST=y
CONFIG_ETRAX_SERIAL_PORT0=y
CONFIG_ETRAX_SER0_DTR_RI_DSR_CD_ON_NONE=y
CONFIG_ETRAX_SER0_DTR_ON_PA_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_SER0_RI_ON_PA_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_SER0_DSR_ON_PA_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_SER0_CD_ON_PA_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_SER0_DTR_ON_PB_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_SER0_RI_ON_PB_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_SER0_DSR_ON_PB_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_SER0_CD_ON_PB_BIT=-1
CONFIG_ETRAX_PTABLE_SECTOR=65536
CONFIG_ETRAX_I2C=y
CONFIG_ETRAX_GPIO=y
CONFIG_ETRAX_PA_CHANGEABLE_DIR=00
CONFIG_ETRAX_PA_CHANGEABLE_BITS=FF
CONFIG_ETRAX_PB_CHANGEABLE_DIR=00
CONFIG_ETRAX_PB_CHANGEABLE_BITS=FF
CONFIG_ETRAX_SERIAL_PORT0_NO_DMA_OUT=y
CONFIG_ETRAX_SERIAL_PORT0_NO_DMA_IN=y
CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
