config ADK_TARGET_SYSTEM_MIKROTIK_RB4XX
	bool "Mikrotik Routerboard 4xx"
	select ADK_mips
	select ADK_big
	select ADK_mikrotik_rb4xx
	select ADK_KERNEL_ATHEROS_AR71XX
	select ADK_KERNEL_AR71XX_MACH_RB4XX
	select ADK_KERNEL_SPI_RB4XX
	select ADK_KERNEL_SPI_RB4XX_CPLD
	select ADK_TARGET_WITH_MINIPCI
	select ADK_TARGET_WITH_WATCHDOG
	select ADK_TARGET_WITH_NAND
	depends on ADK_BROKEN
	help
	  Support for Mikrotik RB411/RB433.

