loadaddr=0x82000000
fdtaddr=0x88000000
fdt_high=0xffffffff
mmcroot=/dev/mmcblk0p2
mmcfs=ext4
kernelfile=kernel
console=ttyO2,115200n8
loadximage=load mmc 0:2 ${loadaddr} /boot/${kernelfile}
loadxfdt=load mmc 0:2 ${fdtaddr} /boot/${fdtfile}
loadall=run loadximage; run loadxfdt;
mmcargs=setenv bootargs console=${console} root=${mmcroot} rootfstype=${mmcfs}
uenvcmd=run loadall; run mmcargs; bootz ${loadaddr} - ${fdtaddr};
