--- u-boot-d8bec60c1b0de7770f9b56ad092ab9be801d99af.orig/include/configs/rpi.h	2015-01-06 09:00:23.000000000 +0100
+++ u-boot-d8bec60c1b0de7770f9b56ad092ab9be801d99af/include/configs/rpi.h	2015-01-07 18:05:13.563156954 +0100
@@ -19,6 +19,8 @@
 
 #include <linux/sizes.h>
 
+#undef DEBUG
+
 /* Architecture, CPU, etc.*/
 #define CONFIG_SYS_GENERIC_BOARD
 #define CONFIG_BCM2835
@@ -96,7 +98,7 @@
 /* Console UART */
 #define CONFIG_PL01X_SERIAL
 #define CONFIG_CONS_INDEX		0
-#define CONFIG_BAUDRATE			115200
+#define CONFIG_BAUDRATE			9600
 
 /* Console configuration */
 #define CONFIG_SYS_CBSIZE		1024
@@ -117,7 +119,7 @@
 
 /* Shell */
 #define CONFIG_SYS_MAXARGS		8
-#define CONFIG_SYS_PROMPT		"U-Boot> "
+#define CONFIG_SYS_PROMPT		"CONET-Boot> "
 #define CONFIG_COMMAND_HISTORY
 
 /* Commands */
@@ -185,9 +187,12 @@
 
 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
 	ENV_DEVICE_SETTINGS \
-	ENV_MEM_LAYOUT_SETTINGS \
-	BOOTENV
+	ENV_MEM_LAYOUT_SETTINGS
 
 #define CONFIG_BOOTDELAY 2
+#define CONFIG_CMD_BOOTMENU
+#define CONFIG_MENU
+#define CONFIG_AUTOBOOT_KEYED
+#define CONFIG_MENU_SHOW
 
 #endif
